**Privatna ustanova Univerzitet Donja Gorica vas poziva da uzmete učešća u procesu dostavljanja ponuda za izbor najpovoljnije ponude za nabavku opreme za Univerzitet Donja Gorica (UDG) za potrebe realizacije**

**ERASMUS + projekta**

**“Western Balkan entrepreneurial university alliances – keeping in touch for lifelong relations)”**

101083125 — AL4LIFE— ERASMUS-EDU-2022-CBHE

**I PREDMET NABAVKE:**

Predmet nabavke je oprema za potrebe realizacije ERASMUS + projekta *“Western Balkan entrepreneurial university alliances – keeping in touch for lifelong relations)” 101083125 — AL4LIFE— ERASMUS-EDU-2022-CBHE* za potrebe Univerziteta Donja Gorica prema specifikaciji:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Broj** | **Specifikacija** | **Količina** |
| 1 | Nabavka i isporuka matričnog selektora 4K UHD min4:2:2 min 60Hz sa minimum osam HDMI ulaza i minimum osam HDBaseT izlaza sa PoH (power over HDBaseT) i minimum četiri mirrored HDMI izlaza, i min osam HDBaseT prijemnika u kompletu. | 1.00 |
| 2 | Nabavka i isporuka uređaja za bežično povezivanje prezentacionih uređaja sa projektorom sledećih karakteristika:  Mogućnost istovremenog prikazivanja min 2 prezentera.  Povezivanje preko dodatnog uređaja na USB C ili bežično preko WiFi mreže ili preko aplikacije.  Kompatibilan sa operativnim sistemima Windows 8/8.1/10/11 , macOS 10.15 ili novijim, Android v11 ili novijim(pomoću aplikacije), iOS 14 ili novijim (pomoću aplikacije).  Pripremljen za korišćenje sa aplikacijama Microsoft Teams or Zoom.  Video izlaz do 4K UHD (3840\*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b.  Video ulaz do 1920x1080 @30Hz. HDMI 1.4b.  U kompletu sa min. dva USB komunikaciona selektora/predajnika  Aplikaciona podrška za Desktop i mobilne uređaje.  Podržvani protokoli Airplay, Google Cast, Miracast  Maksimalni broj jednovremenih korisnika: minimum 32 (učionička postavka)  Zona pokrivanja minimalno 30m između baznog uređaja i komunikacionih selektora  Priključci: 1x Ethernet LAN 1Gbit, 1x USB Type-C 2.0 ; 3x USB Type A 2.0  Audio izlazi: analogni izlaz na mini konektoru (3.5mm), digitalni S/PDIF | 1.00 |
| 3 | Nabavka i isporuka kontrolnog panela osjetljivog na dodir, nominalne dijagonale min 7", rezolucije min 1280 x 800, za kontrolu rada digitalnog audio procesora. Montaža na stolu. | 1.00 |
| 4 | Nabavka i isporuka LED monitora, dijagonale min 22', rezolucije min 1920 x 1080, osvjetljaja min 250cd/m2, ugao vidljivosti min 178o vertikalni i 178o horizontalni. Dimenzijemin 488.1 x 291 x 47.6mm | 2.00 |
| 5 | Nabavka i isporuka digitalnog audio procesora sa min 8 balansiranih mikrofonsko/linijskih ulaza i min 8 balansiranih linijskih izlaza, sa mogućnošću promjene konfiguracije od strane korisnika, DSP (rutiranja signala, uključivanje eliminatora mikrofonije, uključivanja elemenata za sabiranje, vremensko kašnjenje, parametarsko podešavanje i sl.), upravljiv preko TCP/IP protokola. | 1.00 |
| 6 | Stoni mikrofon na dugačkom gibljivom vratu, dužine min 50cm, sa postoljem i tastereom za uključenje/isključenje | 2.00 |
| 7 | Nabavka i isporuka miksera sa min 6 balansiranih mikrofonsko/linijskih ulaza (svaki ulaz ima phantom napajanje), min 3 stereo ulaza, min 1 ulaz prioritetan, i sa min 2 balansirana stereo linijska izlaza i jednim mono izlazom. | 1.00 |
| 8 | Nabavka i isporuka audio distribucionog pojačavača za distribuciju balansiranih i nebalansiranih signala, sa min jednim stereo ulazom i min 3 stereo izlaza. | 1.00 |
| 9 | Nabavka i isporuka kardiodinog kondezatorskog mikrofona na dugačkom gibljivom vratu (dužine min 50cm). | 2.00 |
| 10 | Nabavka i isporuka antivibracionog adaptera za ugradnju mikrofona, definisanog pozicijom 9, u sto/govornicu. | 2.00 |
| 11 | Nabavka i isporuka profesionalnog bežičnog ručnog mikrofonskog seta. UHF opseg (min 500.1 - 864.9 MHz) Mikrofonski ručni predajnik sa dinamičkom kapsulom kardioidne polarne karakteristike i diversity prijemnikom. | 2.00 |
| 12 | Nabavka i isporuka profesionalnog bežičnog prezenterskog mikrofonskog seta. UHF opseg (min 500.1 - 864.9 MHz). Komplet džepni predajnik, sa naglavnim i revernim mikrofonima kardioidne polarne karakteristike i diversity prijemnikom. | 2.00 |
| 13 | Nabavka i isporuka antenske distribucije min 1x4 | 1.00 |
| 14 | Nabavka i isporuka osmokanalnog audio pojačavača snage min 8x75W. Nominalna izlazna snaga: min 75W po kanalu (4 / 8Ω). | 1.00 |
| 15 | Nabavka i isporuka konvertera za prenos signala visokog kvaliteta HDMI na USB | 2.00 |
| 16 | Nabavka i isporuka extender seta za prenos 4K UHD i HD video signala preko UTP Cat6 kabla na dužinu do 30/70m.  Dvosmjerno napajanje preko kabla (PoH) | 1.00 |

Vrijednost nabavke opreme po “Western Balkan entrepreneurial university alliances – keeping in touch for lifelong relations)” 101083125 — AL4LIFE— ERASMUS-EDU-2022-CBHE” projektu ne može iznositi više od 18.000,00 eura bez PDV-a.

***I Ponuda treba da sadrži:***

1 Opšti dio:

* Tačan naziv i adresu ponuđača, poreski i identifikacioni broj;
* Kontakt ovlašćenog predstavnika sa neograničenim pregovaračkim ovlašćenjem u vezi predmeta nabavke;
* Reference ponuđača;
* Garantni rok na isporučenu robu;
* Digitalna (CD, Excel sheet, MS Word) i papirna forma ponude (original + 2 kopije).

2 Komercijalni dio:

* Ponudu dati u jediničnim cijenama, sa i bez PDV-a;
* Ukupna vrijednost po lotovima, partijama i ukupna vrijednost ponude izražene u €, sa i bez PDV-a;
* Naznačiti dinamiku i način plaćanja (avansno plaćanje nije prihvatljivo).

***II Minimum zahtjeva koje ponuda mora da ispuni:***

* Ispunjenje zahtjeva definisanih u tenderskoj dokumentaciji;
* Univerzitet Donja Gorica ne može biti biti uslovljen dostavom bankarskih garancija niti plaćanjem unaprijed;
* Ponuda mora biti obavezujuća na period od 60 dana. Univerzitet Donja Gorica zadržava pravo na mogućnost produženje ovog roka

***III Uslovi izvršavanja:***

U slučaju da izabrani ponuđač odustane od izvršenja ugovora, ili obaveze izvršava suprotno ugovorenom, Univerzitet Donja Gorica se može obratiti drugorangiranom ponuđaču radi zaključivanja ugovora.

***IV Kriterijumi vrednovanja ponuda:***

Da bi ponuda mogla biti razmatrana mora ispuniti uslove ponude. Ponude koje ne zadovolje gore pomenute uslove neće biti razmatrane.

Vrednovanje ponuda se vrši na osnovu najpovoljnije ekonomske ponude, specifikaciji i referenci ponuđača.

***V Dostavljanje ponuda:***

Ponuda se može dostaviti putem maila na slobodan.popovic@udg.edu.me ili na Univerzitet Donja Gorica, Oktoih 1, Donja Gorica bb, 81000 Podgorica.

***Za tender nabavke opreme za potrebe ERASMUS+ projekta “Al4Life”– Ne otvarati osim u prisustvu tenderske komisije***

Rok za dostavljanje ponuda je **25.04.2024.** godine do 10.00h.

Osoba zadužena za prijem ponuda je: Slobodan Popović.